------------------------------------------------------------
◆4bit/8bit/QzROM専用ファームウェアをご使用の前に◆
　Date: 2017-03-08
------------------------------------------------------------

◎本フォルダ内の「EFPRC2_48Qz.fxw」は、MCUタイプ(6)〜(30)のみ
　対応している専用ファームウェアです。

・MCUタイプ(6)〜(30)で対応しているMCUをご使用される場合のみ
　「EFPRC2_48Qz.fxw」にアップデートしてください。

・Tコマンドで(6)〜(30)以外を指定した場合はエラーが発生します。
　その他のMCUタイプでご使用される場合は、通常の「EFPRC2.fxw」
　または「EFPRC2_Vxxxxx.fxw」をアップデートしてください。

◎アップデート方法

(1)EFP-RC2とPCをUSBケーブルで接続し、RC-Downloader.exeを起動する。
(2)EFP-RC2のメニュー画面で【5：FIRM UPDATE】を選択する。
(3)→キーを押して、FIRMWAREフォルダに移動する。
(4)RC-DownloaderのFile Downloadタブを開き、「EFPRC2_48Qz.fxw」を
　 ダウンロードする。
(5)EFP-RC2にダウンロードされた「EFPRC2_48Qz.fxw」を選択する。
(6)Sキーを押し、実行確認画面でAキーを押す。

※※※　注意　※※※
ファームウェアのアップデート中は電源を切らないでください。
アップデート中に電源が切断された場合は、EFP-RC2が動作しなくなります。

以上
